
diff -r 9665201a64b5 -r aca1a39c4ac9 frames/routing.tex
--- a/frames/routing.tex	Fri Mar 20 18:08:07 2015 +0100
+++ b/frames/routing.tex	Sat Mar 21 01:00:37 2015 +0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 \item Routing bereits in den ACL für Adresstests
 \item Konfiguration enthält eine Kette von Router-Blöcken
 \item Vorbedingungen entscheiden, ob ein Block aktiv wird
-\item Router liefern für eine gegebene Adresse:
+\item Routerblock liefert für eine gegebene Adresse:
 	\begin{description}
 		\item[accept] Zuordnung zu Transport oder Erzeugung neuer Adressen
 		\item[decline] Verweigerung




