
diff -r c9a3790c45c3 -r e5d2bd8b5c6f frames/routing.tex
--- a/frames/routing.tex	Sun May 11 22:30:10 2014 +0200
+++ b/frames/routing.tex	Mon May 12 01:32:16 2014 +0200
@@ -22,8 +22,19 @@
 	    transport = remote_smtp
 	    ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
 \end{verbatim}
-	\item Treiber dnslookup, manualroute, queryprogram, redirect, accept
-\end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[<+->]{Routing}{Treiber}
+Treiber legt das Verhalten des Routers fest, alle Treiber
+sind parametrisierbar (ca. 40 allgemeine Optionen, dnslookup ca 15
+spezifische Optionen)
+\begin{description}
+	\item[dnslookup] Klassiker - MX, A/AAAA
+	\item[manualroute] Tabelle \verb=<domain> <next hops>=
+	\item[queryprogram] Routing-Info über externes Programm
+	\item[redirect] neue Adressen werden generiert
+	\item[accept] Name ist Programm :)
+\end{description}
 \end{frame}
 
 \subsection{Test}
@@ -36,8 +47,8 @@
 	  host example.com [2606:2800:220:6d:26bf:1447:1097:aa7] 
 	  host example.com [93.184.216.119]
 \pause
-\scriptsize{
+\begin{scriptsize}
 \input{out/routingremote.tt}
-}
+\end{scriptsize}
 \end{alltt}
 \end{frame}




